Стационарный тепловизор MC 320
Стационарные тепловизоры серии MC 320 специально предназначены для автоматического обнаружения температурных аномалий (областей с высокой или низкой температурой) в диапазоне от -40°С до 1600°С. В зависимости от материала или температуры объекта контроля, применяются тепловизоры с разными спектральными диапазонами. Для упрощения просмотра термографических изображений могут использоваться различные цветовые палитры. Для визуализации и анализа данных на компьютере используется специальное программное обеспечение LumaSpec RT.

Технические характеристики	
МОДЕЛИ	MC320L, MC320LHT	MC320M	MC320G	MC320F	
Применение	Обнаружение “горячих областей” на неметаллических поверхностях	Обнаружение “горячих областей” в огнеупорах и на окисленных поверхностях	Обнаружение “горячих областей” на стеклянных поверхностях	Обнаружение “горячих областей” в печах
(через пламя и горячие газы)	
Диапазоны измерения	-40… 500°С
400… 1600°С	150… 500°С
200… 800°С
400…1600	200… 800°С
400…1600°С	400… 1600°С	
Спектральный диапазон	8… 14 mм	3… 5 mм	4,8… 5,2 mм	3,9 mм	
Кол-во пикселей	320 х 240	
Зона обзора	Варианты оптики: 21.6° Х 16.3°, 10.8° Х 8.1°, 19,2° Х 14.4°, 52.6° Х 39.7°, 75° Х 56°